**Registro antincendio**

**Autocontrolli annuali:**

* Contenuto delle cassette di pronto soccorso e data di scadenza dei prodotti (bende, cerotti, prodotti disinfettanti)
* Efficienza della ventilazione forzata dei bagni e toilette
* Scale portatili: Controllare la stabilità e le caratteristiche di sicurezza (dispositivi anti-scivolo sui montanti, pioli robusti e antiscivolo, catene o altri limitatori di apertura per scale a gradini)
* Stato dei pavimenti, parapetti, corrimano, finestre e infissi
* Funzionamento dei dispositivi di sicurezza (costa sensibile, cellule fotoelettriche) delle porte ad azionamento meccanico (porte automatiche, cancelli motorizzati) e della luce gialla intermittente sui cancelli motorizzati. Integrità di porte e cancelli motorizzati
* Accessibilità costante di tutti i locali – contrassegno chiaro e permanente di ogni chiave e facile reperibilità delle stesse (anche quelle della centrale termica, del box della leva di intercettazione del gas e del locale macchina dell’ascensore)
* Presenza, stato e visibilità della segnaletica di sicurezza
* Presenza e stato della segnaletica di pericolo di elettrocuzione, di divieto di spegnere incendi con acqua e divieto di accesso ai quadri elettrici
* Ripiani: verificare il montaggio a parete e la stabilità

Arredi come ad es. mensole, armadi, specchi, ecc. devono essere stabili e ben ancorati al muro

La preghiamo di controllare se anche i seguenti punti sono presenti nella sua impresa (se inesistenti si può cancellare):

* Stato dei dispositivi antisdrucciolo sulle scale
* Presenza e stato della segnaletica di divieto d’utilizzo in caso d’incendio presso la porta dell’ascensore (ad ogni piano)
* Uso e stoccaggio di gas infiammabili:

• Controllare il corretto stoccaggio delle bombole a gas (all'esterno dell'edificio in un apposito armadietto ventilato)

• Verificare la presenza e la condizione della necessaria segnaletica di sicurezza in prossimità delle bombole al gas (rischio di incendio, divieto di fumo e divieto di utilizzare di fiamme libere, nonché divieto di accesso per persone non autorizzate)

• Controllare le condizioni e la sicurezza delle valvole del gas e le loro marcature di sicurezza