**Brandschutzregister**

**Jährliche Selbstkontrollen:**

* Inhalt des Erste-Hilfe-Koffers/Verbandskasten und das Verfallsdatum der Produkte kontrollieren
* Funktionsfähigkeit der Belüftung in den Toiletten und Bädern (natürlich oder künstlich)
* Tragbare Leitern:
Stabilität und die Sicherheitseinrichtungen überprüfen (Antirutschvorrichtungen an den Stehern, stabile und rutschsichere Sprossen, Ketten oder andere Öffnungsbegrenzer bei Bockleitern)
* Zustand der Fußböden, der Brüstungen und Handläufe, sowie der Fenster und Fensterrahmen
* Wirksamkeit der Schutzeinrichtungen (Schaltleisten, Lichtschranken) der mechanisch betriebenen Türen (automatische Türen, Motor betriebene Gitter) und des gelben Blinklichtes bei Motor betriebenen Gittern. Unversehrtheit der Türen und Motor betriebenen Gitter
* Ständiger Zugang zu allen Lokalen – klar und deutliche Beschriftung und leichte Auffindbarkeit der Schlüssel (auch des Heizraumes, des Kastens mit dem Absperrhebel für die Brennstoffzufuhr und des Maschinenraumes der Aufzugsanlage)
* Vorhandensein, Zustand und Sichtbarkeit der Sicherheitshinweisschilder
* Vorhandensein und Zustand der Beschilderung „Stromschlaggefahr“, „Verbot, Feuer mit Wasser zu löschen“ und „Zugangsverbot für Unbefugte“ an den Elektrokästen
* Richtige Beschriftung der Schaltgeräte (im Inneren der Elektrokästen)
* Überprüfung der Wandbefestigung und Stabilität: Einrichtungsgegenstände wie z.B. Regale, Schränke, Spiegel, usw., müssen stabil und fest an der Wand verankert sein.

Kontrollieren Sie, ob folgende Punkte auch für Ihren Betrieb zutreffen (sonst löschen):

* Zustand der rutschhemmenden Vorrichtungen auf den Treppen (sofern vorgesehen)
* Aufzug: Vorhandensein und Zustand der Beschilderung zwecks Benutzungsverbot bei Brandfall in der Nähe der Aufzugstüren (auf jedem Stockwerk)
* Verwendung und Lagerung brennbarer Gase:

• Die korrekte Lagerung der Gasflaschen (außerhalb des Gebäudes in geeignetem, belüfteten Metallschrank) kontrollieren

• Das Vorhandensein und den Zustand der notwendigen Sicherheitsbeschilderung in der Nähe der Gasflaschen überprüfen (Brandgefahr, Rauchverbot u. Verbot freie Feuerquellen zu verwenden, sowie Zutrittsverbot für Unbefugte)

• Den Zustand und die Sicherheit der Gasventile und deren Sicherheitskennzeichnung kontrollieren