**Registro antincendio**

**Autocontrolli mensili:**

* Accessibilità delle vie di fuga (devono essere libere da eventuali ostacoli)
* Assenza di depositi di materiale infiammabile nei sottoscala e presso i quadri elettrici
* Apertura delle porte d’emergenza durante l’orario di lavoro (da effettuare quotidianamente quando l’edificio è presenziato) Funzionamento dei dispositivi d’apertura delle porte d’emergenza (es. maniglione antipanico)
* Chiusura delle porte tagliafuoco (non devono essere tenute aperte con cunei o sistemi analoghi) Sorveglianza delle porte tagliafuoco – buono stato della porta e funzionalità dell’autochiusura (molle, ecc.)
* Facile accessibilità:

• dell’attrezzatura antincendio

• dei quadri elettrici

• delle aree a disposizione dei mezzi di soccorso

• del luogo sicuro (punto di raccolta per i casi di emergenza)

* Stabilità e distanza di sicurezza da materiale combustibile di eventuali stufette elettriche, fornelletti e altre fonti radianti
* Sorveglianza degli estintori (segnaletica – visibilità – accessibilità)

La preghiamo di controllare se anche i seguenti punti sono presenti nella sua impresa   
(se inesistenti si può cancellare):

* Facile accessibilità:

• della centralina dell’impianto di rilevazione incendi

• dei punti di prelievo dell’acqua di spegnimento (idranti esterni, riserve)

* Efficienza e stato di conservazione delle luci di emergenza
* Sorveglianza impianto di rivelazione incendi (esistente – fissato bene – LED attivo)
* Buono stato di conservazione dei pulsanti d’allarme antincendio (segnaletica – nessun segno di danneggiamento)
* Sorveglianza di naspi e idranti (segnaletica – completezza – nessun segno di problemi dovuti alla vetustà)
* Sorveglianza impianto di spegnimento automatico sprinkler (esistenza ugelli d’uscita dell’acqua, danneggiamento, accessibile senza ostacoli)
* Sorveglianza impianto di spegnimento automatico a gas
* Controllo dei condotti di areazione:

• in aree in cui vengono utilizzati o immagazzinati solidi infiammabili o liquidi

• in aree in cui vengono utilizzate o immagazzinate sostanze infiammabili gassose

• in aree in cui vengono utilizzate fiamme libere o vengono utilizzati forni

• nelle aree in cui è presente un caricabatterie